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1、产品应用

旋涡混匀仪具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。

2、产品特点
· 固定速度2800rpm；
· 偏心球轴设计，振动头安装方便；
· 柔软硅胶脚垫，防止仪器在高速振动时移动，外形小巧，防震，适合高速工作；
· 体积小，耗电省，噪音低；
· 机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞；
· [bookmark: _GoBack]工作台面全部为耐腐、耐磨、安全的TPU材料，改变原海绵台面易破损的特点；
· 仪器集成了连续，点振，连续，调速等功能，为实验提供了快速的操作平台。

3、技术参数
	型号
	Vortex-1

	货号
	1001001011

	电压
	200~240V/100~120V（选配）

	频率
	50~60Hz

	震荡方式
	圆周运动

	周转直径
	4mm

	电机类型
	罩极电机

	电机输入功率
	60w

	电机输出功率
	11w

	转速范围
	2800rpm（固定）

	调速方式
	-

	运行方式
	点动/连续运转

	底座材质
	铝合金

	允许环境温度
	5-40℃

	允许相对温度
	80%

	仪器尺寸
	165*130*140mm

	包装尺寸
	235*195*195mm

	净量
	2kg

	毛重
	2.6kg



4、 可选配件
[image: f925d504303a919955a5d54548ca0e1b]
	名称
	规格

	旋紧式标准头
	用于直径小于30mm的试管和小容器

	手持撑杆
	手持支撑杆，与试管适配器配用

	通用圆盘（φ100mm）

	100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用


	二合一平板垫片

	二合一平板垫片，与φ100mm通用圆头连用，试管工位直径φ22mm，垫片直径φ100mm


	紧锁帽
	52mm/32mm，适配于通用圆盘

	12孔1.5或2ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径9mm，1.5或2ml试管

	8孔10ml或15ml试管适配器
	外径98.5mm、高52mm、孔径14mm，10或15ml试管

	8孔5ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径11mm，5ml试管

	24孔0.5ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径6.5mm，0.5ml试管

	48孔0.2ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径5mm，0.2ml试管



5、装箱清单
	名称
	数量

	主机+电源
	1套

	标准头
	1个

	说明书&合格证&保修卡
	各1份
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