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1、产品应用Vortex-5S光感应旋涡混匀仪

新型光感应旋涡混匀仪数显款，采用直流电机驱动，偏心结构设计，在容器中对液体进行混匀振荡等操作，广泛应用于生物化学、基因工程、医学等实验领域。

2、产品特点
· 100~240V宽电压设计，适用范围广；
· 操作方式：光感应/连续两种模式可供选择；
· 永磁直流电机不易发热，寿命长，可长时间运行；
· 1~99h59m59s定时功能，到时自动停止，操作方便；
· 柔软硅胶脚垫，超强防震，高速工作时机身稳固不移；
· 压铸锌底座，结实耐用，使其拥有足够的配重重量及偏心平衡运转；
· 多种规格适配器可供，满足不同的实验需求。

	型号
	Vortex-5S

	货号
	1001017001

	电压V
	100~240V

	频率HZ
	50~60

	电机类型
	直流电机

	振荡方式
	圆周

	周转直径mm
	4

	转速范围rpm
	100~3000±10

	调速方式
	按键

	定时范围
	1~99h59m59s

	[bookmark: _GoBack]时间显示
	LCD

	运行方式
	点动（光感应）/连续

	底座材质
	锌合金

	输入功率W
	60

	环境温度℃
	5~40

	环境湿度%
	80

	仪器尺寸mm
	165*130*140

	包装尺寸mm
	235*195*195

	仪器净重kg
	3

	仪器毛重kg
	3.5


3、技术参数


4、 可选配件
[image: f925d504303a919955a5d54548ca0e1b]
	名称
	规格

	旋紧式标准头
	用于直径小于30mm的试管和小容器

	手持撑杆
	手持支撑杆，与试管适配器配用

	通用圆盘（φ100mm）

	100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用


	二合一平板垫片

	二合一平板垫片，与φ100mm通用圆头连用，试管工位直径φ22mm，垫片直径φ100mm


	紧锁帽
	52mm/32mm，适配于通用圆盘

	12孔1.5或2ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径9mm，1.5或2ml试管

	8孔10ml或15ml试管适配器
	外径98.5mm、高52mm、孔径14mm，10或15ml试管

	8孔5ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径11mm，5ml试管

	24孔0.5ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径6.5mm，0.5ml试管

	48孔0.2ml试管适配器
	外径98.5mm、高32mm、孔径5mm，0.2ml试管



5、装箱清单
	名称
	数量

	主机+电源
	1套

	标准头
	1个

	说明书&合格证&保修卡
	各1份
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