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1、产品应用HRF-80L中试高速电动升降乳化机


[bookmark: _GoBack]HRF系列中试高速电动升降乳化机适用于中试样品的分散、混合、乳化，是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程模拟的理想设备。广泛应用于化工、医药、生物、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。
 
2、产品特点
●选用进口无刷直流电机、运行稳定，噪音更小，扭矩更大。可长时间运转，设计安全可靠；仪器使用寿命更长，有效防止样品被碳粉污染的风险；
●选用进口变频器无级调速，无刷电机，免维护，无火花，无粉尘，安全性能更高；
●采用模块化设计，可以快速的更换工作头；
●工作头采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好；
●选用高品质电动升降平台，运行更稳定，更可靠耐用。

3、 技术参数
	型号
	HRF-80L

	货号
	1004080001

	处理量L
	80

	转速rpm
	300-6000

	功率W
	2200

	电机类型
	无刷直流电机

	电源电压V
	220V

	电源频率Hz
	50Hz、60Hz

	工作头连接方式
	快接

	标配工作头mm
	乳化分散68mm

	工作头材质
	316不锈钢

	工作头离地mm
	65mm

	升降行程mm
	800mm

	推荐容器尺寸mm
	φ450*650mm

	脚架材料
	304不锈钢

	脚架开口尺寸mm
	550mm

	外形尺寸mm
	

	包装尺寸mm
	

	净重kg
	

	毛重kg
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