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1、产品应用

[bookmark: _GoBack]HMS-208D加热型磁力搅拌器是专门针对对处理量、温度、功率有更高要求的应用领域而研发设计，升级后的加热型磁力搅拌器性能更优、功能更强，应用范围更广，适用于搅拌或加热搅拌同时进行，粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。

2、产品特点
· 铝压铸陶瓷涂层工作盘耐磨损、耐腐蚀、耐高温氧化性能优越；
· 温度控温范围广，最高温度可达400℃，加热功能单独控制，且加热开启后，按钮高亮显示，方便操作；
· 外接温度传感器PT1000,可精准控制温度精度至±0.2℃；
· 采用LCD液晶显示屏设有背光设计，方便操作中数据的设定和监控；
· LCD液晶显示屏实时显示盘温、杯温双温度、转速及运行时间，清晰可见；
· 具有正计时和倒计时功能，可设定0~99h59m59s,使实验操作更方便，直流无刷电机，低噪音、低维护、运行平稳、使用寿命长；
· 双重加热控制回路，当一个加热回路发生故障时仍能继续保持温度的稳定；
· 旋钮操作，简单便捷，可设定搅拌子正反转；
· 压制铝密封隔热外壳有效防止液体及气体进入仪器内部，保护电路元件受腐蚀侵害。

3、技术参数
	型号
	HMS-208D

	货号
	1002069001

	电源
	110V-220V

	转速范围
	100-2000rpm

	转速显示
	设置转速和实际转速同时显示

	转速提示
	转速开机、关机有提示图标

	转速步进
	1rpm

	速度精度
	±1rpm

	最大搅拌量（水）
	20L

	转速启动模式（三档）
	慢中快

	搅拌方向设置
	顺时针、逆时针

	最大载重
	25kg

	搅拌子适用范围
	20-80mm

	三温度显示
	设置温度、时间温度、盘温同时显示

	温度提示
	图标提示显示温度是样品温度还是盘温

	温度控制范围
	RT+5~400℃

	整机最高温度安全防护功能
	420℃

	安全保护温度设定范围
	50-450℃

	温度设置精度
	±0.1℃

	传感器型号
	PT1000

	传感器控制精度
	±0.2℃

	温度显示切换
	℃，℉

	盘面余热警告
	超过50℃指示灯余温警告

	传感器异常提示
	传感器没有插入或跌落有提示功能

	单、双头温度传感器自动识别
	有

	盘面材料
	压铸铝陶瓷涂层

	加热盘尺寸
	145mm

	加热功率
	850W

	加热升温模式（三档）
	快速、稳定、精准

	程序控制
	温度、转速、时间可以程序控制

	多段式运行
	最多99段

	屏幕锁定功能
	温度、转速单独锁定

	电机类型
	直流无刷

	显示
	LCD双屏

	定时范围
	0min-99h59min59s

	定时功能
	温度和转速单独定时，无定时为正计时

	显示语言切换
	中文、英文

	软件接口
	RS485

	PC操作软件
	有

	操作记录导出
	Type-C接口

	防尘罩
	有

	防尘防水等级
	IP21

	加热套模块（配圆底烧瓶用）
	有

	水浴锅模块
	有

	离心管加热块模块
	有

	运行错误是有显示，便于排除故障
	有

	允许环境湿度
	80%

	允许环境温度
	5-40℃
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